Index: diplomarbeit/Kapitel_3.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_3.tex (revision 120)
+++ diplomarbeit/Kapitel_3.tex (revision 122)
@@ -63,11 +63,13 @@
 und so dem Ausgasen vermindert und die Explosionsgefahr reduziert.
 
-Zum Aufsättigen der Säulen wurde wiederum Wasser von oben in das VOrratsgefäß gepumpt und der DNAPL nach unten 
+Zum Aufsättigen der Säulen wurde wiederum Wasser von oben in das Vorratsgefäß gepumpt und der DNAPL nach unten 
 herausgedrückt. Über einen Verteiler wurde die der Weg zu einer Säule freigeschaltet und die Säule von unten nach oben 
-befüllt. Es wurde etwas mehr als ein Porenvolumen in die Säule gepumpt.
+befüllt. Es wurde  mehr als ein Porenvolumen in die Säule gepumpt.
+Anschließend wurde mit drei bis vier Porenvolumen Wasser nachgespült. Dabei wurde sowohl aufwärts, als auch abwärts 
+gespült.
+Die Restsättigung in der Säule wurde durch eine Massenbilanzierung bestimmt. Die Auffangflaschen wurden gewogen, die 
+Schwerphase entfernt und wieder gewogen. Das Volumen in der Säule nach dem Aufsättigen wurde wie folgt ermittelt: 
+\mbox{$m_{leicht}=V_{leicht}=V_{schwer}$}. 
 
 
 
-
-
-
