Index: diplomarbeit/Kapitel_3.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_3.tex (revision 201)
+++ diplomarbeit/Kapitel_3.tex (revision 206)
@@ -7,5 +7,5 @@
 
 
-\section{(Mess-)technik und Aufbau}
+\section{(Mess-)technik und Versuchsaufbau}
 
 
@@ -120,5 +120,5 @@
 Das Wasser wurde aus je $2$L-Flaschen gepumpt. Entgast wurde das Wasser durch erzeugen eines Unterdruckes mittels einer Membranpumpe. Siedeperlen aus Glas in den Flaschen sollten die Blasenbildung fördern. Dar Entgasungsvorgang dauerte mindestens eine Stunde lang und am Ende sollten bei leichtem Schütteln der Flaschen möglichst keine Bläschen mehr sichtbar sein. Nach dem Entgasen wurde der Luftraum über der Flüssigkeit mit Argon gefüllt, die Flaschen angeschlossen und mit einem argongefüllten  Tedlarsack verbunden. Argon löst sich selbst kaum in Wasser und verhindert zudem das eindringen von Luft, da es sich aufgrund seiner hohen speziefischen Dichte über das Wasser legt.
 
-\subsubsection{Schadstoffsättigung}
+\subsubsection{Ausättigen mit CS$_2$}
 
 
@@ -165,5 +165,5 @@
 
 
-\subsection{Ventile}
+\subsection{Steuerung des Flusses}
 
 
