Index: studiarbeit/Einführung.tex
===================================================================
--- studiarbeit/Einführung.tex (revision 87)
+++ studiarbeit/Einführung.tex (revision 93)
@@ -13,9 +13,9 @@
 Häufig sammeln sich solche Schadstoffe in lokalen Pools. Durch herkömmliche Sanierungsverfahren, 
 zum Beispiel Pump-and-Treat-Verfahren, lassen sich solche Kontaminationen aufgrund der schlechten 
-Wasserlöslichkeit  kaum mit vertretbarem (Zeit-)Aufwand beseitigen und auch das Auskoffern des 
+Wasserlöslichkeit  kaum mit vertretbarem (Zeit-)Aufwand beseitigen. Auch das Auskoffern des 
 kontaminierten Bodens ist in der Regel keine Lösung, da die DNAPLs meist schnell in große Tiefen 
 abwandern. Tensidspülungen sind eine von vielen Möglichkeiten, hier Abhilfe zu schaffen. Tenside 
 können die Grenzflächenspannung zwischen Wasser und NAPL soweit reduzieren, dass eine Emulsion 
-ensteht. Idealerweise entsteht eine stabile Mikroemulsion, welche wie eine einzelne Phase entfent 
+entsteht. Idealerweise entsteht eine stabile Mikroemulsion, welche wie eine einzelne Phase entfernt 
 werden kann.
 
@@ -24,5 +24,5 @@
 der Anpassung an Grundwasser- und Bodenparameter (pH-Wert, Salinität, Bodenart) und den 
 Sorptionseigenschaften. Das heißt also, dass eine bereits erfolgreich eingesetzte Tensidlösung zur 
-Sanierung von Stoff A, nicht unbedingt erfolreich bei der Sanierung von Stoff B ist, oder dass bei 
+Sanierung von Stoff A, nicht unbedingt erfolgreich bei der Sanierung von Stoff B ist, oder dass bei 
 einer Sanierung von Stoff A unter anderen Randbedingungen dieselbe Erfolgsrate zu erwarten ist. Die 
 Waschlösung muss immer speziell auf den konkreten Einsatz zugeschnitten werden. Unabhängig von den 
@@ -31,11 +31,11 @@
 in dieser Arbeit beschrieben werden.
 
-Urspünglich wurden die tensidbasierten Verfahren nicht in der Umwelttechnik, sondern in der 
+Ursprünglich wurden die tensidbasierten Verfahren nicht in der Umwelttechnik, sondern in der 
 Erdölindustrie entwickelt mit dem Ziel die Erdölförderung bei schwindenden Primärvorkommen zu 
 optimieren. Die entwickelten Methoden wurden später auf die Sanierung von Boden- und 
-Grundwsserverunreinigungen angepasst. Daher ist die Anwendung von Tensidspülungen im Umweltbereich 
+Grundwasserverunreinigungen angepasst. Daher ist die Anwendung von Tensidspülungen im Umweltbereich 
 noch ein relativ junges Verfahren. Praktische Erfahrungen gibt es bisher vor allem in den USA, in 
 Europa wurden bisher nur wenige Feldversuche durchgeführt. \cite{Danzer}. Für Mischungen 
-verschieder Schadstoffe ist es schwieriger als für Einzelstoffe ein geeignetes Tensidsytem zu 
+verschiedener Schadstoffe ist es schwieriger als für Einzelstoffe ein geeignetes Tensidsystem zu 
 entwickeln. Im Allgemeinen ist aber mit einer sehr hohen Reinigungsleistung zu rechnen.
 
@@ -46,12 +46,12 @@
 Ziel der durchgeführten Versuche war es, ein für die Solubilisierung von Schwefelkohlenstoff 
 optimiertes Tensidsystem zu finden, unter Berücksichtigung des Einflusses von ein- und zweiwertigen 
-Salzen. Das heißt ein System, das eine möglichst große Menge Schadstoff löst ohne ihn zu 
+Salzen. Das heißt ein System, das eine möglichst große Menge Schadstoff löst, ohne ihn zu 
 mobilisieren, bei gleichzeitig niedriger Viskosität und hoher Stabilität. Die hier erzielten 
 Ergebnisse sollten als Grundlage für spätere Säulenversuche dienen.
 
-Um das Ziel zu erreichen wurden drei aufeinander aufbauende Batchversuchsreihen durchgeführt. Dabei 
+Um das Ziel zu erreichen, wurden drei aufeinander aufbauende Batchversuchsreihen durchgeführt. Dabei 
 wurden zunächst aus 15 getesteten ionischen und nichtionischen Tensiden diejenigen ausgewählt, die 
 bei festgelegtem Tensid- und Salzgehalt die höchste Solubilisierungsrate zeigten. Mit diesen wurde 
-dann eine Verdünnungsreihe mit variablem Tensidgehalt erstellt um die optimale Tensidkonzentration 
+dann eine Verdünnungsreihe mit variablem Tensidgehalt erstellt, um die optimale Tensidkonzentration 
 zu finden. In einer dritten Versuchsreihe wurde die optimale Salzkonzentration von ein- und 
 zweiwertigen Salzen bestimmt. Hierzu wurde die zuvor bestimmte optimale Tensidkonzentration 
@@ -71,8 +71,8 @@
 erstellt, um die Arbeit im Labor übersichtlicher zu gestalten. Vorbereitend wurden zunächst 
 Tensidlösungen und Salzlösungen in passender Konzentration bzw. als Stammlösung zur 
-Weiterverdünnung hergestellt, da vor allem die Tenside Zeit brauchten um sich vollständig zu lösen. 
+Weiterverdünnung hergestellt, da vor allem die Tenside Zeit brauchten, um sich vollständig zu lösen. 
 Aus den Tensid- und Salzlösungen,  bidestilliertem Wasser und dem angefärbten Schwefelkohlenstoff 
-wurden dann die Batchansätze hergestellt. Aufgrund der hohen Flüchtigkeit von CS$_{2}$ erfolgte die 
-Zugabe sowie später die Probenahme nur mit gasdichten Spritzen über gasdichte PTFE-Ventile 
+wurden dann die Batchansätze hergestellt. Aufgrund der hohen Flüchtigkeit von Schwefelkohlenstoff erfolgte die 
+Zugabe, sowie später die Probenahme, nur mit gasdichten Spritzen über gasdichte PTFE-Ventile 
 (Mininert, Valco).
 
