Index: diplomarbeit/Kapitel_3.tex
===================================================================
--- diplomarbeit/Kapitel_3.tex (revision 153)
+++ diplomarbeit/Kapitel_3.tex (revision 154)
@@ -140,5 +140,9 @@
 
 \subsection{Probenahmegefäße}
-Auffangflaschen mit PTFE-Schraubverschluss mit Schlauchdurchführung (TT, Omnifit??)
+
+Zur Probenahme wurden Glasflaschen in unterschiedlichen Größen, von $40 ml$ bis $1L$, verwendet. Die Flaschen wurden mit Schaubkappen (TT, Omnifit??, bzw Eigenbau) mit PTFE-Dichtung und zwei integrierten konischer Durchführungen verschlossen. %Bild Deckel
+Durch die Durchführungen konnten die Flaschen mittels Schläuchen an den Auslauf der Säulen angeschlossen werden. Um die Verdampfungsverluste gering zu halten, aber eine Druckaufbau zu verhindern, wurde die zweite Durchführung mit einer gekürzten Nadel verschlossen. Die gefüllten Flaschen wurden bis zur weiteren Untersuchung des Eluats mit PTFE-Stopfen verschlossen.
+
+\susection{Ventile}
 
 Nadelventile (??) für kontrollierten Druckabfall nach der Säule. 
